勉強会

質問形式、相談形式

ダイナミック＝動的＝自動　　スタティック＝静的＝手動

ダイナミック

AD値、メトリック、ロンゲストマッチ

AD値とは

・ルーティングの信頼度を表す数値

メトリック

・同じルーティングプロトコルで経路を選ぶ基準となる数値

ロンゲストマッチ

・複数のルーティングの中でのルートを選出する方法

問題

1. 同じ宛先に複数のプロトコルで経路が設定されています。

どのプロトコルを使用しますか？

・OSPF

・ISIS

・RIP

・EIGRP

1. OSPFでルーティングを設定しました。

複数の経路がある場合どのコストのルートがつかわれますか？

・コスト５

・コスト２

・コスト110

・コスト90

1. 192.168.220.8宛の通信はどのプロトコルを使って通信しますか？

下記参照にして答えてください。

C 200.0.0.0/8

L 200.20.2.2/32

O　192.168.5.0 /20

O 192.16.128.0/17

D 192.168.192.0/18

R 172.168.64.0/17

宿題

リンクステート型とディスタンスベクタ型とは？

プロトコルを当てはめる

OSPFとRIP

余裕があれば

拡張ディスタンスベクタ型とは？

感想

林

今回の会は少数だったので

3章について深く聞けて良かったです

平塚

ほぼマンツーマンだったので自分のペースで理解を進められて助かりました。